상하수도과

먹는물 수질기준 준수율 향상 도모

1

❍ 정기적인 수질검사 실시로 안전한 식수공급 도모

❍ 먹는 물 수질기준 준수율 98% 이행

1. 상수도 수질검사 실시

목 표	수질검사 실시 28회

❍ 광역․지방상수도 : 월간검사(58개 항목 / 월 1회)

❍ 소규모수도시설 : ․ 연간검사(58개 항목 / 년 1회)

․ 분기검사(12개 항목 / 분기 1회)

2. 노후 및 불량 수도시설 교체정비

목 표	농촌지역 생활용수 공급사업 9개소, L= 11.5㎞

❍ 농촌생활용수 개발사업 : 세지면 교산리 황교지구 외 5개소

- 사업내용 : 관정개발, 관로매설, 급수전 설치, 이용시설 등

❍ 소규모수도시설 개량사업 : 문평면 오룡리 복룡지구 외 2개소

- 사업내용 : 취수시설, 노후관 교체, 약품투입기, 물탱크 시설 등

3. 배수시설 및 저수조 청소 실시

목 표	배수시설 및 저수조 청소 실시안내 및 확인 2회

❍ 저수조 청소대상 : 나주초교 외 70개소(반기 1회)

4. 취수원 지하수 수질관리

목 표	지하수 수질검사 실시안내 및 확인 1회

❍ 지하수 개발․이용자에 대한 정기적인 수질검사 안내 및 확인

5. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
2,227	2,227 (국비 1,509, 시비 718)	-	1,336 (60%)

담당부서	상하수도과	수자원관리팀장 이재식	☏7661	주무관 최영준 주무관 한 완	☏7667 ☏7662

상수도 보급률 향상

2

❍ 수도정비기본계획에 의거 미급수 지역 중 농촌지역 우선시행

❍ 급수공급지역 확장으로 급수보급율을 75%로 향상, 시민 삶의 질 개선

1. 상수도 급․배수관 확장

목 표	급․배수관로 매설 L= 7.0㎞

❍ 대상지 : 다시면 신석리․가흥리 등 4개소(6개 마을)

2. 신규 급수전 설치

목 표	신규 급수전 설치 500전

❍ 대 상 : 급수공급지역중 신규 신청세대(연중 설치 → 신청시 즉시)

3. 봉황지구 광역상수도 확장사업 추진

목 표	송․배․급수관로 매설 L= 13.28㎞

❍ 사업내용 : 배수지 1개소, 상수관로 L= 63.0㎞(D50~350㎜)

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2013년(5개년) / 총괄발주 계속사업

❍ 추진계획

- 2013.  2. : 5차분(잔여분) 공사 발주․착공(L= 13.28㎞)

- 2013. 12. : 총괄 전체공사 완료 ⇒ 2014년 급수공급 개시(예정)

4. 공산지구 광역상수도 확장사업 추진

목 표	송․배수관로 매설 L= 12.0㎞

❍ 사업내용 : 배수지 1개소, 상수관로 L= 79.2㎞(D50~300㎜)

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년(5개년) / 총괄발주 계속사업

❍ 추진계획

- 2013.  2. : 2차분 공사 발주․착공(L= 12.0㎞)

- 2013. 12. : 2차분 공사 완료

5. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
4,707	4,707 (국․도비 3,080 시비 1,627)	-	2,825 (60%)

담당부서	상하수도과	수자원관리팀장 이재식	☏7661	주무관 노대광 주무관 주학노	☏7663 ☏7668

하수도 보급율 향상

3

❍ 영산강 수계 수질환경보호 및 수질오염총량관리 할당부하량 확보

하여 각종 개발사업 원활 지원

❍ 하수관거 정비 및 마을하수도 설치사업 지속적 시행으로

하수도 보급률 61.33% 달성

1. 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

목 표	하수관거정비 L=85.5㎞

❍ 대    상 : 나주중부(송월동, 남내동), 남부(영강동,이창동,영산동)

❍ 사업기간 : 2009.12.~2013.01.

❍ 추진계획 : 준공성과평가위원회 개최 및 공사 준공(2013.01)

2. 산포(매성) 하수관거정비사업

목 표	하수관거정비 L=16.3㎞

❍ 대    상 : 산포면 매성리, 내기리, 등수리일원

❍ 사업기간 : 2011.12~2014.12. / 총괄발주 계속사업

❍ 추진계획

- 2013. 01. : 3차분 공사 발주

- 2013. 12. : 공사 준공

3. 하수관거정비사업 실시설계용역(중부)

목 표	하수관거정비 L=36㎞

❍ 대    상 : 성북동, 금남동, 대호동, 석현동, 노안면일원

❍ 용역기간 : 2011.06~2013.12. / 실시설계용역

❍ 추진계획

- 2013. 03. : 행정절차 이행(재원협의, 자문, 기술심의, 사업인가)

- 2013. 12. : 용역 완료

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확보액	미확보액	상반기 집행계획
61,202 (국41,841, 시비18,361)	10,636 (국7,445 시비3,191)	50,566	6,382(60%)

담당부서	상하수도과	하수시설팀장 오경열	☏7671	주무관 이재관	☏7672

마을하수도 설치사업 (2013년 계획 50%)

4

❍ 민간의 자본과 기술을 도입하여 경제적이고 효율적인 하수관거

정비 및 운영관리로 지하수ㆍ방류수역 오염방지

❍ 영산강 수계 수질환경보호 및 수질오염총량관리 할당부하량 확보

하여 각종 개발사업 원활 지원

1. 장성천지구 (노안 금암)마을하수도 설치사업

목 표	시설용량 120톤/일(하수관거정비 L=3.74㎞)

❍ 대    상 : 노안면(금암마을)

❍ 사업기간 : 2013. 3. ~ 2015. 12.

❍ 추진계획

- 2013. 2. 행정절차이행(재원협의, 자문,  기술심의, 사업인가)

- 2013. 3. 공사착공

2. 장성천지구(노안 용산․신동산)마을하수도 설치사업

목 표	하수관거정비 L=8.5㎞

❍ 대    상 : 노안면 (용산․신동산 마을)

❍ 사업기간 : 2012. 12 ~ 2015. 12.

❍ 추진계획

- 2012. 12. : 실시설계 용역발주

- 2013. 12. : 용역완료

3. 반남 흥덕 농어촌마을 하수도 정비사업(계속)

목 표	하수관거정비 L=5.3㎞

❍ 대    상 : 반남면 흥덕리 일원

❍ 사업기간 : 2011. 8 ~ 2013. 8.

❍ 추진계획

- 2013. 2. : 공사 착수(3차분)

- 2013. 8. : 공사 완료(최종)

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확보액	미확보액	상반기 집행계획
12,629 (국6,985, 시비5,644)	3,314 (국2,320 시비994)	9,315	1,988(60%)

담당부서	상하수도과	하수시설팀장 오경열	☏7671	주무관 김승선	☏7673

방류수 수질기준 준수

5

❍ 공공하수처리장 방류수 수질기준 준수로 영산강 수질 오염 제거

❍ 실시간 수질원격감시체계(TMS)로 방류수 수질기준 100% 준수

1. 유입하수의 공정별 적정관리 및 수질실험 분석

지 표	방류수질 기준 준수(BOD 5 ppm, COD 20ppm, SS 10ppm, T-N 20ppm, T-P 0.3ppm

❍ 유입하수에 대한 처리공정별 수질분석 및 오염 부하량 적정관리

❍ 수질원격감시체계(TMS) 상시관리(측정항목 COD외 4종)

❍ 수질실험 229회

- 나주, 산포, 공산공공하수처리장/매일1회, 연계수 및 침출수/주1회

- 마을하수도 50톤 이상/주1회, 마을하수도 50톤 이하/월1회

2. 영산강유역환경청 지도점검 및 TMS점검

목 표	년 3회

❍ 영산강유역환경청 분기별 지도점검에 따른 생물반응조 적정관리

❍ 수질원격감시체계(TMS) 점검에 따른 교정작업 및 점검 실시

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
333 (시비 333)	333 (시비 333)	-	200

담당부서	상하수도과	수질복원팀장 위현순	☏7651	주무관 김명진	☏7655

공공하수처리시설 효율적 운영으로 유입하수 안정처리적 처리

6

❍ 노후화된 시설물과 처리공정 개선을 통한 하수 처리효율 개선

❍ 방류수질 기준 준수는 물론 영산강 수질오염 부하량 준수

1. 나주공공하수처리장 시설 개선 및 하수 슬러지 안정적 처리

지 표	종합진도율 100%, 방류수 수질기준 준수

❍ 나주공공하수처리장 시설개선 / 2013. 2.~ 10. / 320백만원(시비)

- 사업내용 : 최종침전지 및 슬러지 처리 배관라인 기계․전기설비 개선

❍ 하수슬러지 안정적 처리 / 2013. 1. 1.~ 12. 31./ 225백만원(시비)

- 탈수기 및 슬러지 처리장 효율적 운영 : 재활용 1,200톤, 위탁처리 1,450톤

2. 산포․공산공공하수처리시설 개량사업 추진

목 표	종합진도율 60%(사업기간 2012. 1. ~ 2014. 12.)

❍ 사업내용 : 처리공법 및 공정개선, 슬러지 탈수시설 신설 등

❍ 총사업비 : 17,095백만원(국비 12,000, 지방비 5,095)

- 2013년 사업비 : 9,857백만원(국 6,900, 도 296, 시 2,661)

❍ 추진계획

- 2013.   3. ~ : 공사 착공 및 추진

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
10,402 (국․도비 7,196, 시비 3,206)	10,402 (국․도비 7,196, 시비 3,206)	-	6,250(60%)

담당부서	상하수도과	하수설비팀장 차주복	☏7681	주무관 조영오	☏7684

가축분뇨공공처리시설 가동율 제고

7

❍ 기술진단 등 운영방법 개선을 통한 처리효율 제고

❍ 노후시설 개선 등을 통한 가동율 69% 달성

1. 가축분뇨공공처리장 노후시설 개선

목 표	가축분뇨처리시설 개선사업 완료

❍ 가축분뇨처리시설 개선사업 완료  : 2013. 6. 20.

- 시운전을 통한 처리시설 안정

❍ 가축분뇨처리시설 개선사업 평가  : 2013. 12.

2. 운영방법 개선을 통한 처리효율 제고

목 표	기술진단 실시

❍ 가축분뇨처리시설 기술진단 실시      : 2013. 6.

❍ 기술진단 결과에 따른 운영방법 개선  : 2013. 6. ~ 12.

- 기술진단 결과 시설개선 등 연차적 추진

- 기술진단 결과에 따른 운영방법 개선 추진

3. 가축분뇨 반입농도 규제

목 표	반입차량 농도 측정

❍ 가축분뇨 SS 반입농도 규제(30,000ppm) : 2013. 1. ~ 12.

❍ 반입농도에 따른 처리시설 적정 운영  : 2013. 1. ~ 12.

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
1,673 (국․도비1,432, 시비241)	1,626 (국․도비1,432, 시비194)	47	1,286(79%)

담당부서	상하수도과	가축분뇨팀장 임주호	☏7691	주무관 김상환	☏7692